Карьерный гусеничный бульдозер производства Liebherr, оснащен двигателем 234 л. с. и отвалом шириной 3,9 м. **Технические** **характеристики** **бульдозера** позволяют перемещать за один проход до 7,42 м3 грунта

Полусферический отвал…….(из объявления взять)

Максимальное тяговое усилие -285 кН

Эксплуатационная масса- 27000 кг

Одностоечный рыхлитель

Тип башмака: для тяжелых условий эксплуатации

Высочайшая производительность бульдозерных работ (бульдозерные работы, устройство отвалов)

Удобен в техническом обслуживании и диагностике

Регулирование предельной нагрузки, в т.ч. регулирование оборотов и крутящего момента двигателя позволяют поддерживать оптимальный режим работы при всех доступных скоростях

Бульдозер в отличном состоянии, не требует вложений (произведен капитальный ремонт ходовой части)

Цена указана с НДС

Готов к показу в любое время